1有两个16位字1EE5H和2A3CH分别存放在80x86微机的存储器的000B0H和000B3H单元中，请用图表示出它们在存储器里的存放情况。

1. 在IBM PC机的存储器中存放信息如右下图所示。试读出30022H和30024H字节单元的内容，以及30021H和30022H字单元的内容。

34H

30021H

ABH

30022H

CDH

30023H

EFH

30024H

存储器

2题的信息存放情况

12H

30020H